**คำแนะนำ**

**วิธีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น ระบบ HF/SSB**

**วิธีเรียก SEL CALL**

**เครื่องรับ – ส่งคมนาคม ระบบ HF/SSB**

**ยี่ห้อ Vertex Standard รุ่น VX-1700**

**กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ HF/SSB**

1. กดปุ่ม **ENT**

2. หน้าจอโชว์ **AUX 9999**  **หรือ AUX หมายเลข ID ล่าสุดที่ทำการติดต่อ**

3. กดหมายเลข **ID** ที่ต้องการ **เช่น ศูนย์ไนติงเกล** **หมายเลข ID 9999**

4. เมื่อเลือกหมายเลข **ID** ที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม **ENT** ซ้ำอีกครั้ง

5. กดปุ่ม **P4** หนึ่งครั้ง **หน้าจอโชว์ *Sel Call* 9999 หรือหมายเลข ID**

**ของสถานีอื่นๆ ที่ต้องการติดต่อ**

6. กดปุ่ม **P4** อีกครั้ง เพื่อทำการเรียก **(จะมีเสียงสัญญาณปี๊ดยาวดังขึ้น)**

7. เมื่อติดต่อได้จะมีสัญญาณดัง **ติ๊ดๆๆๆๆ** รอให้ปลายทางรับสายแล้ว กดปุ่ม **PTT**

ที่ไมค์โครโฟน แล้วส่งข้อความตามปกติ (ว.2 ว.8 ว.16 ว.61)

8. เมื่อเลิกการติดต่อให้กดปุ่ม **P3** เพื่อตัดสัญญาณเสียงรบกวน

เครื่องจะ ***Standby******ในโหมด Sel Call*** โดยอัตโนมัติ

***หมายเหตุ : สภาพดินฟ้าอากาศมีผลต่อการติดต่อทางระบบวิทยุสื่อสารได้***

***คำแนะนำ***

***วิธีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น ระบบ HF/SSB***

***วิธีรับ Sel Call***

1. เมื่อเสียงสัญญาณ**ติ๊ดๆๆๆๆ** ดังขึ้นที่เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ **HF/SSB**

 **(หน้าจอโชว์หมายเลข ID ของสถานี ที่เรียกเข้ามา เช่น ศูนย์ไนติงเกล 9999)**

2. ให้กดปุ่ม **PTT** ที่ไมค์โครโฟนหนึ่งครั้งแล้วปล่อย เพื่อเป็นการรับสาย

3. กดปุ่ม **PTT** ที่ไมค์โครโฟน แล้วส่งข้อความตามปกติ (ว.2 ว.8 ว.16 ว.61)

4. เมื่อเลิกการติดต่อให้กดปุ่ม **P3** เพื่อตัดสัญญาณเสียงรบกวน

เครื่องจะ ***Standby ในโหมด Sel Call*** โดยอัตโนมัติ

***วิธีการตั้ง Standby Sel Call***

**กดปุ่ม ON/OOF เพื่อเปิดเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ HF/SSB**

**(หน้าจอโชว์ความถี่ LSB – 1–001 7.7570)**

ถ้ามีสัญญาณซ่าดังรบกวนให้กดปุ่ม **P3** เพื่อเข้าสู่โหมด ***Standby Sel Call***

ในกรณีที่มีการตั้งโหมด ***Standby Sel Call*** ไว้แล้ว เมื่อเปิดเครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสาร ครั้งต่อไปจะอยู่ในโหมด **Standby *Sel Call*** จะไม่มีสัญญาณซ่าดังรบกวน

***ข้อมูล ID สัญญาณเรียกขานประจำเครื่องวิทยุคมนาคม***

***ระบบ HF/SSB ของสถานีกาชาดต่างๆ***

1. สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ **(พนมรุ้ง)**  **ID 0001**

2. สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ **(ดอกแก้ว)** ไม่มี

3. สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ **(เอื้องฟ้า)** **ID 0003**

4. สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา **(พิมาย)** **ID 0004**

5. สถานีกาชาดที่ 5 จ.สมุทรปราการ **(พระสมุทร)** ไม่มี

6. สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว **(วนาลี)** **ID 0006**

7. สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี **(บุณฑริกา)**  **ID 0007**

8. สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี **(เขาวัง)**  ไม่มี

9. สถานีกาชาดที่ 10 จ.ประจวบฯ **(กัลปังหา)** **ID 0010**

10. สถานีกาชาดที่ 11 กรุงเทพฯ **(ดอกแค)** ไม่มี

11. สถานีกาชาดที่ 12 จ.นครศรีฯ **(หนองหงส์)** **ID 0012**

12. สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก **(ดอกเสี้ยว)**  **ID 0013**

13. ศูนย์ราชการุณย์ (เขาล้าน) จ.ตราด **(เขาล้าน)** **ID 0014**

14. ปภ.จังหวัดภูเก็ต **(ปภ.ภูเก็ต)** **ID 1801**

15. ปภ.จังหวัดกระบี่ **(ปภ.กระบี่)** **ID 1802**

16. ปภ.จังหวัดตรัง **(ปภ.ตรัง)**  **ID 1803**

17. ปภ.จังหวัดระนอง **(ปภ.ระนอง)** **ID 1804**

18. ปภ.จังหวัดพังงา **(ปภ.พังงา)** **ID 1805**

19. ปภ.จังหวัดสตูล **(ปภ.สตูล)** **ID 1806**

20. รถสื่อสารสภากาชาดไทย **(รถสื่อสาร)**  **ID 4681**

21. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส **(ฟื้นฟู)**  ไม่มี

22. รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา **(ลั่นทม)** ไม่มี

**ศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย (ศูนย์ไนติงเกล) ID 9999**

***By ไนติงเกล251***